NTAG21x卡数据结构表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTAG213 | | NTAG215 | | NTAG216 | | 页内字节 | | | | 说明 |
| 页地址  (共45页) | | 页地址  (共135页) | | 页地址  (共231页) | |
| 10进制 | 16进制 | 10进制 | 16进制 | 10进制 | 16进制 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0h | 0 | 0h | 0 | 0h | 卡序列号 | | | | 制造商信息和静态锁 |
| 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 卡序列号 | | | |
| 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 卡序列号 | 制造编码 | 静态锁 | 静态锁 |
| 3 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 卡型号及容量标识 | | | | 卡型号及容量标识 |
| 4 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 用户数据页 | | | | 用户数据页 |
| … | … | … | … | … | … |
| 39 | 27h | 129 | 81h | 225 | E1h |
| 40 | 28h | 130 | 82h | 226 | E2h | 动态锁 | | | 保留 |  |
| 41 | 29h | 131 | 83h | 227 | E3h | 配置0 | | | | 配置页 |
| 42 | 2Ah | 132 | 84h | 228 | E4h | 配置1 | | | |
| 43 | 2Bh | 133 | 85h | 229 | E5h | 卡验证密码 | | | |
| 44 | 2Ch | 134 | 86h | 230 | E6h | 验证确认码 | | 保留 | |